Kv‡Ri bvgt gqgbwmsn MYc~Z© †Rvb, ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx I wbe©vnx cÖ‡KŠkjxM‡Yi Kvh©vj‡q Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Rb¨ Awdmvm© I ÷vd †KvqvU©vi wbg©vY KvR|

**ÒcÖwZ‡e`bÓ**

Dc‡iv³ Kv‡Ri Rb¨ m¤¢ve¨ e¨q wba©vi‡Yi j‡ÿ¨ cÖv°jbwU cÖYqb Kiv n‡q‡Q| MYc~Z© Awa`ßi, gqgbwmsn Gi AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx Ges wbe©vnx cÖ‡KŠkjxmn mKj ¯Í‡ii cÖ‡KŠkjxMY KZ©„K m‡iRwg‡b cwi`k©biZt MYc~‡Z©i wbR¯^ RvqMvq Dc‡iv³ evmfebmg~n wbg©v‡Yi wm×všÍ M„nxZ nq| gqgbwmsn cÖkvmwbK wefvM m„wó nIqvi ciciB gqgbwmsn MYc~Z© †Rvb Ges MYc~Z© B/Gg wcGÛwW wefvM Awd‡mi m„Rb nq| eû c~e© †\_‡KB mv‡K©j, wWwfkb Ges 3wU Dc-wefv‡Mi Awdm Pvjy wQj| GQvov MYc~Z© Awa`ß‡ii cÖ¯ÍvweZ bZzb AM©v‡bvMÖv‡g gqgbwmsn †Rjvq AwZwi³ wWwfkb I mve-wWwfk‡bi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j gqgbwms‡n MYc~Z© Awa`ß‡ii wewfbœ †MÖ‡Wi Kg©KZ©v, Kg©Pvixi msL¨v D‡jøL‡hvM¨ nv‡i e„w× †c‡q‡Q Ges fwel¨‡Z Av‡iv e„w× cv‡e| GZ wecyj msL¨K Kg©KZ©v, Kg©Pvixi Avevmb msKU wbim‡b, cwievi wb‡q mve©ÿwYK †÷k‡b \_vKv Ges miKvix Kvh©µ‡g MwZkxjZv Avbq‡b miKvix Avevm‡bi cÖ‡qvRbxqZv we‡ePbvq wb‡q Dc‡iv³ Kv‡Ri Lmov cÖv°jbLvbv cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| cÖv°j‡b 1wU K‡i 6Zjv wf‡Zi 6Zjv 1350 GmGdwU, 1000 GmGdwU, 800 GmGdwU Ges 600 GmGdwU feb aiv n‡q‡Q| †mB j‡ÿ¨ gqgbwms‡ni mv‡ne †KvqvU©vi GjvKvq MYc~Z© Awa`ß‡ii wbR¯^ RvqMvq wWwRUvj mv‡f© Ges m‡qj †U÷ Kiv n‡q‡Q| feb mg~‡ni wfwË pile foundation aiv n‡q‡Q| cÖv°j‡bi cvBj As‡k 1:1.25:2.5 Ges evKx As‡k 1:1.5:3 Abycv‡Zi stone chips Gi KswµU Ges 60 †MÖ‡Wi deformed rod aiv n‡q‡Q| GQvovI cÖv°j‡b evDÛvix Iqvj, Af¨šÍixb iv¯Ív, †mw›Uª †cv÷, M¨v‡iR, †MU, mve-‡÷kb, ewnt cvwb ms‡hvM BZ¨vw` aiv n†q‡Q| cÖv°j‡bi B/Gg As‡k 500 KVA Sub-Station, 100 KVA Generator, Solar system, Fire Extinguisher, C.C.T.V, PABX, Compound Security Light, Split Type Air cooler, 20 H.P sub-mersible pump motor set, 6 nos 630kg lift, Lightening Arrester BZ¨vw` aiv n‡q‡Q| cÖv°j‡bi AvB‡Ug mg~‡ni `i MYc~Z© Awa`ß‡ii PjwZ †iU wmwWDj/18 †gvZv‡eK Kiv n‡q‡Q| G‡Z cÖv°j‡bi cÖv°wjZ e¨q `vuwo‡q‡Q 30,33,94,286.08 UvKv gvÎ|

cÖv°jbwU m`q cÖkvmwbK Aby‡gv`bmn cÖ‡qvRbxq A\_© eiv‡Ïi Rb¨ †cÖiY Kiv n‡jv|